
关于公布安徽省新型墙体材料产品目录（2009年版）的通知 

皖经资源〔2009〕61号

各市墙改行政主管部门、财政局：

      为加快我省新型墙体材料产业的健康发展，依据国家产业政策和《安徽省发展新型墙体材料条例》的规定，结合我省新型墙体材料发展需要和地域特点，现将修订后的《安徽省新型墙体材料产品目录（2009年版）》，予以公布，自2010年1月1日起正式实施。

      各市要抓紧做好实施的前期准备工作，加大宣传力度，加强工作衔接，强化激励措施，督促企业抓紧淘汰落后生产能力，积极开展技术改造，提高新型墙体材料产品的技术水平和生产能力，确保新型墙体材料产品满足市场需求。

                                                      二〇〇九年四月八日

 《安徽省新型墙体材料目录》

 一、砖类

(一)非粘土类烧结多孔砖(符合GB13544-2000技术要求)和非粘土类烧结空心砖(符合GB13545－2003技术要求)。

(二)混凝土多孔砖(符合JC943－2004技术要求)。

(三)蒸压粉煤灰砖(符合JC239-2001技术要求)和蒸压灰砂空心砖(符合JC/T637－1996技术要求)。

二、砌块类

(一)普通混凝土小型空心砌块(符合GB8239－1997技术要求)。

(二)轻集料混凝土小型空心砌块(符合GB15229－2002技术要求)。(三)非粘土类烧结空心砌块(符合GB13545－2003技术要求)。

(四)蒸压加气混凝土砌块(符合GB/T11968－2006技术要求)。

(五)石膏砌块(符合JC/T698－1998技术要求)。

(六)粉煤灰小型空心砌块(符合JC862－2008技术要求)。

(七)页岩烧结空心砌块(不得破坏耕地、山林和植被，符合GB13545－2003技术要求)。

三、板材类

(一)蒸压加气混凝土板(符合GB15762－1995技术要求)。

(二)建筑隔墙用轻质条板(符合JG/T169－2005技术要求)。

(三)钢丝网架聚苯乙烯夹芯板(符合JC623－1996技术要求)。

(四)石膏空心条板(符合JC/T829－1998技术要求)。

(五)玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板(简称GRC板，符合GB/T19631－2005技术要求)。

(六)金属面夹芯板。其中：金属面聚苯乙烯夹芯板(符合JC689－1998技术要求) ；金属面硬质聚氨酯夹芯板(符合JC/T868－2000技术要求)；金属面岩棉、矿渣棉夹芯板(符合JC/T869－2000技术要求)。

(七)建筑平板。其中：纸面石膏板(符合GB/T9775－1999技术要求)；纤维增强硅酸钙板(符合JC/T564－2000技术要求) ；纤维增强低碱度水泥建筑平板(符合JC/T626－2008技术要求) ；维纶纤维增强水泥平板(符合JC/T671－2008技术要求)；建筑用石棉水泥平板(符合JC/T1996技术要求)。

四、原料中掺有不少于70%（重量比）废渣的资源综合利用墙体材料产品(实心制品除外) ；原料中掺有30%（重量比）植物秸杆的非粘土类墙体材料产品。

五、具有保温隔热性能、符合环保要求和节能标准的非粘土类墙体材料及墙体保温材料。

注：废渣的范围，参照《财政部国家税务总局关于资源综合利及其他产品增值税政策的通知》（财税〔2008〕156号）的有关规定执行。
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抄送：省国土资源厅、建设厅、国税局、地税局、环保局。
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