
	

蚌埠市建筑管理局文件
建管质〔2013〕200号
关于进一步加强混凝土工程质量控制的通知
全市各建设、施工、监理单位，各预拌砼生产企业：
近期，我局建设工程质量监督站监督检查发现，少数建设工程施工企业在应用预拌商品混凝土的过程中出现以下违规行为：混凝土结构工程施工中预拌混凝土未进行二次振捣，且混凝土养护措施不当，导致混凝土结构出现收缩裂缝；混凝土构件强度值仅达到或接近达到设计强度等级，缺乏应有的富余值，局部部位强度明显过低；框架柱在梁柱交接部位的柱头混凝土强度与设计不符，达不到框架柱在该部位的混凝土强度设计要求；个别工程中使用无资质或挂靠资质生产的预拌混凝土，扰乱建筑市场秩序。

为加强预拌混凝土产品质量控制，规范预拌混凝土生产企业质量行为，维护建筑市场秩序，确保混凝土结构工程质量安全，现将加强混凝土工程质量控制的有关措施通知如下，请遵照执行。

一、严格执行预拌混凝土质量管理规定，依法签订供货合同

各建设工程责任主体应严格遵守工程建设法律法规和我局印发的《关于严禁使用无资质或低资质等级外地进蚌商品砼企业的通知》（建管市[2013]5号）等文件规定，坚决杜绝与无法人资质，或与挂靠资质、出让资质的预拌混凝土生产企业签订预拌混凝土供应合同。尤其是建筑施工企业在选择确定预拌混凝土企业时，应严格按照管理规定，认真核查预拌混凝土生产企业的资质等级。核查资质时，外地进蚌预拌混凝土企业的资质等级必须达到二级以上，且按规定办理进蚌备案手续。各单位签订的预拌混凝土供应合同必须由合同双方法人单位签字并加盖印章，分公司的签字及印章一律无效。各项目监理机构应参与合同的审查并签认。对违反上述规定的行为，一经发现，我局将予以严厉查处。

二、切实加强对预拌混凝土生产全过程的质量监控

预拌混凝土使用过程中，施工、监理单位均应分别对预拌混凝土使用的原材料及原材料的检验、混凝土设计配合比、实际配比、出厂检验等情况进行检查与监控，严防不合格预拌混凝土进入施工现场。对因检查、监控、验收不到位，未履行相应的管理职责，以及造成混凝土结构工程不合格的施工、监理单位、分包单位、材料供应单位及个人必须承担相应的责任，我局将依法严肃处理，触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。 

三、加强混凝土结构施工与养护的质量控制
必须切实加强现场混凝土的振捣和养护。各施工企业要通过认真、仔细的复振和持续不断的养护，提高混凝土结构强度和耐久性。要注意根据施工时的气候条件（特别是高温季节）采取相应的养护措施，确保混凝土结构不失水，严防混凝土出现收缩裂缝。

四、加强高强混凝土和工程结构关键节点部位混凝土工程的质量控制

预拌混凝土供应合同签订（应用）前，有关施工、建设、监理单位要对预拌混凝土生产企业进行认真考察、调研，择优选择全过程质量控制严格，产品质量确有保障，市场信誉好的预拌混凝土企业供应预拌混凝土。各施工企业在施工过程中要严格遵守《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011），加强混凝土施工质量控制。对于框架柱与框架梁交接部位的混凝土浇捣必须有专项施工方案（措施），各工程项目监理机构要认真做好框架柱、梁节点部位混凝土浇捣施工的旁站监理。当框架柱与框架梁板的混凝土设计强度等级相差一个等级时，严禁使用梁板混凝土浇筑框架柱头混凝土。
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