
蚌埠市住房和城乡建设委员会文件

                                                       建政秘[2015]248号

关于进一步加强蚌埠市预拌混凝土生产企
业质量控制及扬尘污染治理工作的通知
各县、区住建委（局），经开区、高新区环保建设局，各建设、施工、监理单位，预拌混凝土企业：

针对全市预拌混凝土生产企业目前存在的环境污染问题，为切实推进我市大气污染防治工作，依据《大气污染防治法》、《安徽省大气污染防治条例》、《蚌埠市大气污染防治行动计划实施方案》，结合《工程质量专项治理两年行动方案》和《蚌埠市大气污染防治百日行动工作方案》等相关法律、法规及文件要求，本着突出重点、注重实效、标本兼治的实施原则，结合工作实际，经研究决定，制定蚌埠市2015年度蚌埠市预拌混凝土生产企业大气污染防治工作要求及动态考核评分细则，请各相关部门（单位）参照执行：
一、加大商品混凝土的质量控制
落实住建部《工程质量治理两年行动方案》，抓好源头，确保我市的预拌混凝土生产企业产品符合工程质量要求。针对我市预拌混凝土供大于求，存在市场压低价格无序竞争，导致预拌混凝土质量下降的现象，设立蚌埠市预拌混凝土产品质量控制预警线。质量控制预警线通过质量预警价体现，由蚌埠市新型建材行业协会组织相关单位和专家，依据预拌混凝土的原材料价格、生产成本和管理成本，针对蚌埠市的实际，定期或不定期测定发布预拌混凝土质量预警价。监管部门对预拌混凝土合同价低于质量预警价的项目列为重点抽查对象。对于预拌混凝土质量管理不符合标准，并出现质量问题的企业，通过责令整改、限制市场、经济处罚、停产整顿、撤回资质等行政处罚予以纠正。鉴于预拌混凝土买卖合同不规范，民事纠纷时常发生，由市新型建材行业协会制定《蚌埠市预拌混凝土买卖合同》行业参考文本，严禁与挂靠、出借资质或无资质的预拌混凝土生产企业签订混凝土供应合同。
二、现有预拌混凝土生产企业扬尘治理工作的要求

截止到2015年10月底前，全部（含三县）预拌混凝土生产企业应完成污染防治设施建设和改造任务，达到规范化管理要求。各企业应建立长效管理机制，加强混凝土搅拌站环境管理，切实做好预拌混凝土生产企业扬尘治理与环境保护工作。

现有预拌混凝土生产企业要对堆放、装卸、运输、生产等环节严格落实封闭、覆盖、洒水（喷雾）降尘、除尘等控尘措施，确保粉尘、扬尘污染控制符合《安徽省大气污染防治条例》和相关标准要求。

对于混凝土搅拌运输车辆严格落实冲洗保洁、防抛洒等措施，严禁未冲洗、未落实防抛洒设施的车辆进入城市道路。对不按规定执行的，停运整改一个月，对发生3车以上不执行规定的，对车辆所在的预拌混凝土生产企业停业整改。

三、区域内建设行政主管部门落实责任加强督查
各县、区（含管委会）建设行政主管部门应按照“属地负责、部门督办、重点整治、严格问责”的要求，加强辖区内的预拌混凝土生产企业扬尘治理工作的管理，减轻预拌混凝土生产企业在生产、运输过程对空气质量的影响。督促企业建立健全严格的污染防治管理制度，切实加强日常环境管理，达到规范化、长效化、制度化要求。对于各辖区内的预拌混凝土生产企业扬尘污染整治情况，市住建委将定期开展专项抽查，并公示结果。

4、 蚌埠市预拌混凝土生产企业扬尘综合治理工作考核评分细则

为巩固我市预拌混凝土生产企业环境综合整治取得的成效，规范预拌混凝土生产企业市场行为，促进综合治理工作的有效开展，按照蚌埠市大气污染防治的要求，现制定我市预拌混凝土生产企业扬尘治理考核细则：

1、 考核内容

1 对预拌混凝土生产企业主要考核：站场扬尘治理、车辆运输管理、混凝土质量管控、市场行为等4个方面。

2 对全市县、区住建委（局）主要考核：组织机构、人员配置、制度建设以及治理工作落实情况。
  具体考核内容，详见附表1至4。

2、 考核评分方法

本细则主要考核内容是全市各县、区搅拌站扬尘治理、车辆运输安全、质量管控等3个方面。为了便于考核计分，各项考核均以满分100分计算，乘以各项分值系数（扬尘治理工作得分（表1）*0.5+车辆运输管理工作得分（表2）*0.2+质量管控工作得分（表3）*0.3。），即为考核得分。
对于各县（管委会）区建设主管部门，考核得分为：基础工作得分（表5）*0.2+抽查混凝土搅拌站得分*0.8。

3、考核等级划分

按百分制划分等级，考核得分90分以上（含90分）为优秀、70-89分为合格、60-69分为基本合格、60分以下为不合格。
4、考核工作要求
各预拌混凝土搅拌生产企业须按照本细则要求认真抓好各项基础管理工作，建立健全管理台账，责任到人。在做好搅拌站扬尘治理常态化管理的基础上，认真抓好深入整治提升工作。
为进一步加强全市预拌混凝土生产企业扬尘污染防治工作，从源头上严格控制混凝土生产和运输环节产生的粉尘，有效促进蚌埠市扬尘污染防治治理工作稳步推进，全面改善城市环境空气质量。全市各区及三县建设主管部门应按照本细则要求，将辖区内预拌混凝土生产企业扬尘治理考评结果（表1-4）和自查情况（表5）在10月底上报市住建委。我委将于11月份组织检查验收。
本次验收的重点是全市预拌混凝土生产企业是否落实了生产运输扬尘防治，三封闭一冲洗和防滴洒，即搅拌楼（加装降尘设备，保证生产过程中不会造成扬尘）、砂石料场和上料输送系统是否实行了全封闭，场区出入口是否启动了自动冲洗设备，砼运输车辆防滴洒措施是否落实。
5、考核结果划分
①对于验收考核为“优秀”和“合格”等次的，市建设主管部门将全市发布，并减少巡查、检查、抽查频次，在评优评先、政策奖励时优先考虑；②对验收不合格的预拌混凝土生产企业，将发布“黑名单”（或预警整改名单），并明确整改期限，整改期间限制向建筑市场供应预拌混凝土，建设项目违规使用不合格企业的预拌混凝土，质监机构不予进行相关验收和备案。整改期限到期后，复验仍不合格的企业可依据《蚌埠市大气污染防治行动2015年工作计划》（蚌政办秘（2015）50号）文要求。实行处罚，责令停产整顿或坚决关闭，吊销行业资质；③对于基本合格企业，列入重点监管对象，对于发现的问题，责令限期整改到位，并加大巡查、检查、抽查频次直至整改合格。并按既定程序将考核结果上报市大气办。
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